**宫腔镜技术参数及配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置清单 | 数量 |
| 1 | 柱状镜体30°宫腔镜，直径4mm，长度30cm. 柱状镜体，可高温高压消毒 | 1 |
| 2 | 宫腔镜操作内鞘， | 1 |
| 3 | 宫腔镜操作外鞘， | 1 |
| 4 | 闭孔器 | 1 |

**总预算：9.8万元**

**一、技术参数：**

1、宫腔镜连续对流式设计；

2、大直径工作通道【7fr】；

3、圆形外鞘,可连续冲洗；

4、无突起唇鞘；

5、360度旋转活塞；

6、可高温高压消毒；

★7、需与医院现用宫腔镜摄像主机匹配使用。

8、质保期：免费提供不少于十二个月的原厂质保

**二、评分办法**

# 综合评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标、分值** | | **评审细则** | **分值** |
| **技术分**  **（70分）** | **技术参数响应**  **（28分）** | 评标委员会成员根据投标人所提供的设备技术参数进行评审，技术参数全部响应的得28分，负偏离招标文件要求的，有★条款负偏离的投标将被否决；每有一项非★号条款负偏离的，扣2分，扣完为止。 |  |
| **综合性能及先进性（15分）** | 评标委员会成员根据各投标人所投设备的品牌、市场美誉度、技术综合性能、性价比、先进性等进行评审。  按五个等级评分，满分15分：优秀15分，良好11分，较好7分，一般3分，差0分。 |  |
| **售后服务（10分）** | 对各投标人的投标售后服务情况进行综合评比，主要对投标人在售后服务应答时间、处理时间、及应急解决方案等售后服务计划进行综合比较和评价。  按五个等级评分，满分10分：优秀10分，良好8分，较好6分，一般4分，差0分。 |  |
| **质量保证期**  **（7分）** | 在满足招标文件要求的得基本分3分（以核心产品为准）,每增加1年免费质保加1分,满分7分。 |  |
| **产品业绩**  **（10分）** | 提供自 2018年 1 月 1 日起，公立医院，所投产品（以核心产品为主）的业绩合同，每提供一个得 2 分,最多得 10 分。（备注：以上证明材料通过制作投标文件系统上传，业绩合同日期以签订时间为准。否则不得分） |  |
| **价格分**  **（30分）** | **投标报价**  **（30分）** | 要求如下：  ①取满足招标文件且有效，投标价格最低的投标报价为评标基准价  ②投标报价得分=（评标基准价/ 投标报价）×30%×100；  ③所算出的投标报价得分即为价格分。计算结果保留两位小数。 |  |